| **Lp.** | **Ozn. na planie sytuacyjnym** | **Typ wylotu** | **Rzędna dna wylotu** | **Lokalizacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Współrzędne geodezyjne wylotu** | **działka** | **Obręb/ gmina** | **Położenie względem projektowanej drogi S3** | **km projektowanej drogi S3** |
| m n.p.m. | X | Y |
| 1 | LW1 | studnia chłonna | brak danych | 5974819.75 | 5452472.09 | 100/4 | obr. Warszów 14/gm. Świnoujście | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 2 | LW2 | studnia chłonna | 0,45 | 5974823.45 | 5452493.01 | 100/4 | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 3 | LW3 | studnia chłonna | -0,36 | 5974779.45 | 5452478.19 | 111 | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 4 | LW4 | studnia chłonna | brak danych | 5974786.16 | 5452501.14 | 100/4 | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 5 | LW4A | studnia chłonna | 1,20 | 5974723.60 | 5452525.36 | 264 | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 6 | LW5 | studnia chłonna | brak danych | 5974687.26 | 5452501.65 | 214/2 | L(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 7 | LW6 | studnia chłonna | brak danych | 5974658.03 | 5452509.73 | 214/2 | P(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 8 | LW7 | studnia chłonna | brak danych | 5974644.10 | 5452514.20 | 214/2 | P(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 9 | LW8 | studnia chłonna | brak danych | 5974609.78 | 5452522.61 | 214/2 | P(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 10 | LW9 | studnia chłonna | brak danych | 5974552.27 | 5452534.61 | 214/2 | P(ul. Ludzi Morza) | 0+200 |
| 11 | LW10 | studnia chłonna | -1,72 | 5974670.72 | 5452677.18 | 197/4 | L | 0+420 |
| 12 | LW11 | rura | 1,23 | 5974261.97 | 5453111.33 | 230/1 | P | 1+000 |
| 13 | LW12 | przykanalik | brak danych | 5974193.25 | 5456441.56 | 1 | obr. Przytór 18/gm. Świnoujście | L | 4+370 |
| 14 | LW13 | przykanalik | brak danych | 5974175.20 | 5456602.16 | 205/14 | L | 4+535 |
| 15 | LW14 | przykanalik | 0,99 | 5976138.00 | 5461718.20 | 191/6 | obr. Lasy Państwowe/ gm. Międzyzdroje – obszar wiejski | pomiędzy jezdniami | 10+150-10+480 |
| 16 | LW15 | przykanalik | 0,82 | 5976135.44 | 5461760.08 | 191/6 |
| 17 | LW16 | przykanalik | 0,88 | 5976134.50 | 5461777.55 | 191/6 |
| 18 | LW17 | przykanalik | 0,85 | 5976132.66 | 5461800.07 | 191/6 |
| 19 | LW18 | przykanalik | 0,92 | 5976131.06 | 5461840.00 | 191/6 |
| 20 | LW19 | przykanalik | 1,51 | 5976118.45 | 5461950.46 | 190/17 |
| 21 | LW20 | przykanalik | 1,17 | 5976127.34 | 5461900.46 | 236/2 |
| 22 | LW21 | przykanalik | 0,84 | 5976109.48 | 5461998.42 | 190/6 |
| 23 | LW22 | przykanalik | 0,95 | 5976100.34 | 5462033.77 | 190/6 |
| 24 | LW23 | rura betonowa | 0,10 | 5975982.81 | 5462227.93 | 189/15 | P(węzeł Międzyzdroje) | 10+700 |
| 25 | LW24 | rura betonowa | 0,64 | 5975938.43 | 5462328.56 | 189/15 | 10+820 |
| 26 | LW25 | rura betonowa | 0,57 | 5975944.01 | 5462383.84 | 189/15 | L(węzeł Międzyzdroje) | 10+865 |
| 27 | LW26 | rura betonowa | 0,42 | 5975901.18 | 5462350.61 | 189/15 | P(węzeł Międzyzdroje) | 10+865 |
| 28 | LW27 | rura betonowa | 0,58 | 5975867.71 | 5462386.19 | 189/15 | 10+910 |
| 29 | LW28 | rura betonowa | 0,18 | 5975848.05 | 5462649.63 | 189/14 | L (wjazd do Międzyzdrojów) | zjazd z łącznicy L3 węzła Międzyzdroje, ul. Wolińska  |
| 30 | LW29 | rura betonowa | 0,06 | 5975668.46 | 5462587.87 | 216/23 | L | 11+200 |
| 31 | LW30 | rura betonowa | 0,17 | 5975655.99 | 5462558.51 | 216/26 | pomiędzy jezdniami | 11+185 |
| 32 | LW31 | rura betonowa | 0,17 | 5975653.35 | 5462560.53 | 216/26 | 11+185 |
| 33 | LW32 | rura | 0,24 | 5975484.82 | 5462673.07 | 216/26 | obr. Lasy Państwowe/ gm. Międzyzdroje – obszar wiejski | P | 11+390 |
| 34 | LW33 | rura | 0,29 | 5975457.84 | 5462751.96 | 216/29 | L | 11+460 |
| 35 | LW34 | rura | 0,21 | 5975374.55 | 5462764.99 | 216/31 | P | 11+530 |
| 36 | LW35 | rura betonowa | brak danych | 5975254.53 | 5463027.45 | 16/1 | obr. Wicko/ gm. Międzyzdroje – obszar wiejski | pomiędzy jezdniami | 11+820 |
| 37 | LW36 | rura betonowa | brak danych | 5974771.37 | 5463816.51 | 67/5 | obr. Woliński Park Narodowy/ gm. Międzyzdroje– obszar wiejski | L | 12+815 |
| 38 | LW37 | rura | 24,03 | 5974729.05 | 5463861.16 | 88/22 | L | 12+855 |
| 39 | LW38 | rura betonowa | brak danych | 5974684.99 | 5463899.05 | 88/20 | pomiędzy jezdniami | 12+940 |
| 40 | LW39 | rura PVC | brak danych | 5974468.59\* | 5464515.11\* | 106/6 | L | 13+595 |
| 41 | LW40 | rura PVC | brak danych | 5974449.02\* | 5464505.43\* | 107/5 | P | 13+595 |
| 42 | LW41 | rura PVC | 20,21 | 5973961.23 | 5465783.94 | 66/11 | obr. Dargobądź 2/gm. Wolin | L | 14+980 |
| 43 | LW42 | rura PVC | 18,74 | 5973895.21 | 5465835.31 | 67/12 | P | 15+050 |
| 44 | LW43 | rura PVC | brak danych | 5973092.47 | 5467220.45 | 92/1 | L | 16+655 |
| 45 | LW44 | rura PVC | brak danych | 5973092.47 | 5467220.45 | 92/1 | L | 16+655 |

Rzędną dna wylotu określono na podstawie aktualnych pomiarów geodezyjnych sporządzonych na etapie realizacji mapy do celów projektowych. W przypadku braku pomiaru, nie określono rzędnej dna wylotu.