**Załącznik Nr 1**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie:** **”Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną", na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach”**

**Zakup wyposażenia żłobka w Międzyzdrojach , ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje**

1. Zamówienie dotyczy zakupu wyposażenia dla żłobka w Międzyzdrojach, dla zadania pn. **”Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną", na działce nr 272 obręb 19, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach”**
2. Zamawiający wymaga aby w zestawieniu podać kody produktów wraz z opisem i zdjęciami.
3. Zamawiający wymaga aby zakup mebli odbywał się wraz z dostawą i montażem.
4. Zamawiający wymaga aby po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Wykonawca dostarczył w terminie 5 dni od dnia wybranej oferty:

* Próbkę gotowego frontu do szafek dla dzieci
* Próbkę blatu stołu wyciszającego hałas w przekroju
* Karty katalogowe proponowanych produktów

***SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŻŁOBKA W MIĘDZYZDROJACH***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Opis , wymiary min.-max. szer.xgł.xwys.\*** | Kody produktów wraz z opisem | | | Zdjęcia produktów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | | | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Blat wyciszający hałas prostokątny, 60 x 120 - szary | 3 | Blaty wyciszające hałas są wykonane ze specjalnych materiałów, dzięki którym przedmioty na niego upuszczone są amortyzowane, a więc wywoływany przez nie hałas jest stłumiony. To sprawia, że stoły są idealną powierzchnią do zabaw cięższymi, twardymi przedmiotami, np. klockami. Blat wykonany z płyty wiórowej z warstwą korka i płyty HDF, pokryty po wierzchu linoleum i warstwą laminatu PP od spodu, z obrzeżem ABS. Narożniki blatów są zaokrąglone. - kolor blatu szary, - wym. 60 x 120 cm . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 2 | Nogi okrągłe z dokrętkami bielone (4szt.) rozm. 0-3 | 3 | Komplet nóg okrągłych z bielonego drewna, do cichych blatów. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • śr. 48 mm • 4 szt. · 3 dokrętki • rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm) . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 3 | Krzesełko do karmienia | 2 | Krzesło do karmienia z uprzężą 5-punktową, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo i chroniącą przed wypadnięciem. Taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV - łatwa do utrzymania w czystości. Składanie krzesełka oparte na prostym i intuicyjnym mechanizmie. • wym. 53 x 76,5 x 99 cm • wym. złożonego krzesełka 53 x 13 x 120 cm • waga: 5,2 kg |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 4 | Krzesło obrotowe bez oparcia, wys. 30-38 cm - limonkowe | 1 | Wygodne krzesło bez oparcia na kółkach. Siedzisko wykonane ze sztucznej skóry w różnych kolorach. • maksymalne obciążenie 80 kg • wys. siedziska: 30 - 38 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 5 | Stół wyciszający hałas prostokątny 140x70, szary, zaokrąglony, rozm. 6 | 1 | Stoły wyciszające hałas są wykonane ze specjalnych materiałów, dzięki którym przedmioty na niego upuszczone są amortyzowane, a więc wywoływany przez nie hałas jest stłumiony. To sprawia, że stoły są idealną powierzchnią do zabaw cięższymi, twardymi przedmiotami, np. klockami. Blat wykonany z płyty wiórowej z warstwą korka i płyty HDF, pokryty po wierzchu linoleum i warstwą laminatu PP od spodu, z obrzeżem ABS. Narożniki blatów są zaokrąglone. Stelaz metalowy w kolorze aluminiowym, nogi okragłe fi 40 mm - kolor blatu szary, - wym. 70 x 140 cm . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 6 | Kontenerek mobilny z piórnikiem i 3 szufladami, 430x600x600 - biały, ABS | 1 | Kontenerek z piórnikiem i szufladami - kontenerek na kółkach z hamulcem, wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym, o gr. 18 mm. Górna część z piórnikiem z zamkiem, trzy dolne z szufladami. wym. 42 x 58 x 64 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 7 | Krzesło konferencyjne szare | 4 | • Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie tworzące całość, tapicerowane imitacją skóry. • Metalowe podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami w tym samym kolorze co siedzisko i oparcie. • Stabilna, metalowa, chromowana rama. • Plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. • Możliwość składowania w stosie – max. 4 szt., wym. 60x55x88 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 8 | Szafa na pościel i łóżeczka biała - drzwi białe, laminowane | 1 | Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek przedszkolnych oraz pościeli (sprzedawana osobno). Pomieści 15 takich kompletów. W górnej części znajdują się przegródki na pościel, w dolnej jest miejsce na łóżeczka. Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wózku, . Dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym. Posiada 2 pary drzwi wyposażone w zawiasy 180 stopni, umozliwiające postawienie szafy przyścianie i całkowite otwarcie drzwi. W tylnej ścianie każdego schowka na pościel otwór wentylacyjny o śr. 3,4 cm • wym. użytkowe części na łóżeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm • wym. przegródki na pościel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm • wym. 142-143x68-72x202-205 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 9 | Materac do łóżeczka szarego | 16 | Materac bawełniany w kolorze zielonym o gr. 5 cm - dostosowany do łóżeczka |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 10 | zestaw mebli | 1 | Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną wraz z krawędziach. Nie stosuje sie obrzeża tasmowego. Wszystkie szafki na cokole drewnianym. Z tyłu wycięcie pod listwę przypodłogową. Tyły szafek z obu stron laminowane w kolorze białym , wpuszczone w wycięcia w bokach szafek. Estetyczne wykończenie szafek umozliwia dzielenie nimi przestrzeni. **Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11** Zestaw składa sie z kilku elementów:  - szafka na dużą skrzynię, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada 1 półkę w połowie wysokości. Dolna część pusta przeznaczona na skrzynię, część górna posiada pionową przegrodę. Drewniana skrzynia na kółkach z hamulcami. Front w kolorze żółtym z 2 uchwytami. Wym. skrzyni   - regał z przegrodą i półką, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada przegrodę pionową i półkę dzielącą przestrzeń na 4 równe kwadraty.  - szafka z 1 półką na cokole, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada 1 półkę.  - szafka asymetryczna , klon, 1 szt.- wym. 116-118 x 41-43 x 124-126 cm. Szafka posiada 2 poziome półki (3 przestrzenie). Każda z nich podzielona pionową przegrodą w proporcji 1:3.  - szafka XL na 2 szerokie szuflady, klon, 1 szt.- wym. 79-82 x 41-43 x 161-164 cm. Dolna część szafki otwarta przeznaczona na 2 szerokie szuflady. Powyżej pionowa przegroda oraz półki, dzielące przestrzeń na 6 równych kwadratów.  - skrzynia mała - żółta, 2 szt. - Drewniane skrzynie na kółkach z hamulcami. Front w kolorze żółtym z uchwytem wpuszczanym. wym. odpowiadający szafkom  - drzwiczki małe zawias 90 st. - białe, 2 szt. odpowiadający szafkom  - drzwiczki małe zawias 90 st. - żółte, 1 szt. wym. odpowiadający szafkom  - drzwiczki średnie zawias 90 st. - białe, 2 szt. wym. odpowiadający szafkom  - szuflada szeroka - biała, 1 szt. pasująca do szafki na szuflady, 2 uchwyty wpuszczane  - szuflada szeroka - żółta, 1 szt. pasująca do szafki na szuflady, 2 uchwyty wpuszczane - Pojemnik składany szary z pokrywką, 2 szt. · wymiar dopasowany do szafki z przegrodą i półką |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 11 | szafka 1/8 koła - biała | 2 | Korpus szafki w kształcie 1/8 koła wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Szafka nie posiada pleców. wyposażona w 4 kółka z hamulcem - śr. 80 mm. Półka równomiernie rozmieszczona na całej wysokości ( 2 prześwity) o wym.: 415 x 845 x 494 mm . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 12 | ławeczka na skrzynie - biała | 1 | Korpus oraz plecy ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Ławeczka posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Z przodu pod blatem znajduje się listwa wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm pokryta folią termoplastyczną kolorystycznie zgodną z kolorem skrzyni. Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 1 skrzynią ( wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm) . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11Ławeczka o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 494 mm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 13 | skrzynia duża - limonkowa | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze limonki. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczone w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm  • wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 14 | ławeczka na 3 małe skrzynie - biała | 1 | Korpus oraz plecy ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Ławeczka posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Z przodu pod blatem znajduje się listwa wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm pokryta folią termoplastyczną kolorystycznie zgodną z kolorem skrzyni. Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 3 skrzyniami (o wym. frontu 370 x 370 mm, wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm) Ławeczka o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 494 mm . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 15 | skrzynia mała - limonkowa | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze limonki. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm . • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 16 | skrzynia mała - biała | 2 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze białym. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm . • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 17 | Kredens na kółkach - biały | 1 | Kredens o wym. 95-100 x 50-55 x 100-105 mm, wys. blatu 650 mm. Wykonany z płyty laminowanej, półka dolna, do której zaomnowane są kółka wykonane jest z mocnej sklejki o gr. 25 mm. Kredens posiada 4 kółka (dwa przednie posiadają hamulec), na jednej z bocznych ścianek znajduje się uchwyt ułatwiający przemieszczanie kredensu, na drugiej- dwa wieszaki na ściereczki. W górnej części nadstawka z 2 półeczki na kubki, wyposażone w 2 metalowe relingi zabezpieczające kubki przed wypadnięciem. Część przyblatowa to wolna przestrzeń na naczynia - miski, talerze. W dolnej części (pod nadstawką) pionowa przegroda, po obu stronach po 2 półki otwarte (po 3 przestrzenie). Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 18 | Drzwiczki białe do kredensu (1 para) | 1 | Drzwiczki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w dwa zawiasy i drewniany uchwyt.  Kolor: biały Ilość: 2 szt. (para) Wymiar (szer. x wys.): 475 mm x 545 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 19 | Liczydło ścienne - żabka | 1 | Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga wzrok, niektóre aplikacje wydają również dźwięki. Elementy montażowe w zestawie. • wym. 36 x 55 cm Żabka to liczydło z 50 koralikami o śr. 3 cm i gr. 1,5 cm. Po 10 koralików w każdym z 5 kolorów umieszczono na 5 metalowych prętach o śr. 0,4 cm. • odstaje od ściany na 4,5 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 20 | Tabliczka ścienna - krowa | 1 | Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga wzrok, niektóre aplikacje wydają również dźwięki. Elementy montażowe w zestawie. • wym. 36 x 55 cmKrowa posiada 3 obracane kółka z wzorami wywołującymi ciekawe złudzenia optyczne, gdy wprawimy koła w ruch. • śr. kół: 15,1; 12,6; 10,1 i 9,1 cm • odstaje od ściany na 3 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 21 | Kojec modułowy | 1 | Kojec składa się z 12 plastikowych modułów. Lekkie moduły z łatwością można złożyć, a potem rozłożyć i złożyć ponownie w innym miejscu. Posiada moduł z zamykanymi drzwiczkami oraz 8 łączników stabilizujących połączenia pomiędzy modułami. Każda część wyposażona jest w 2 gumowe stopki zapobiegające zarysowaniom podłogi. · wym. całkowite 196 x 196 x 59 cm · wym. modułu 68 x 3,5 x 59 cm · wym. łącznika 15,8 x 4 x 6,7 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 22 | Blat wyciszający hałas prostokątny, 60 x 120 - szary | 4 | Blaty wyciszające hałas są wykonane ze specjalnych materiałów, dzięki którym przedmioty na niego upuszczone są amortyzowane, a więc wywoływany przez nie hałas jest stłumiony. To sprawia, że stoły są idealną powierzchnią do zabaw cięższymi, twardymi przedmiotami, np. klockami. Blat wykonany z płyty wiórowej z warstwą korka i płyty HDF, pokryty po wierzchu linoleum i warstwą laminatu PP od spodu, z obrzeżem ABS. Narożniki blatów są zaokrąglone. - kolor blatu szary, - wym. 60 x 120 cm . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 23 | Nogi okrągłe z dokrętkami bielone (4szt.) rozm. 0-3 | 4 | Komplet nóg okrągłych z bielonego drewna, do cichych blatów. Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Podane długości nóg odpowiadają wysokości stolika po ich zamontowaniu. • śr. 48 mm • 4 szt. · 3 dokrętki • rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm) . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 24 | Krzesełko 0 białe | 6 | Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia,zaokrąglone oparcie . Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu,  Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża biały .Rozmiar krzesła 0 Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 25 | Krzesełko 1 białe | 18 | Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia,zaokrąglone oparcie . Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa są delikatnie odchylone do tyłu,  Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesełka można stawiać jedno na drugim. Kolor stelaża biały Rozmiar krzesła 1 Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 26 | Krzesło Genito, wys. 30-38 cm - żółte | 1 | Wygodne krzesło na kółkach. Siedzisko wykonane ze sztucznej skóry w różnych kolorach. • maksymalne obciążenie 80 kg • wys. siedziska: 30 - 38 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 27 | stół wyciszający hałas prostokątny 140x70, szary, zaokrąglony, rozm. 6 | 1 | stół wyciszający hałas wykonany ze specjalnych materiałów, dzięki którym przedmioty na niego upuszczone są amortyzowane, a więc wywoływany przez nie hałas jest stłumiony. To sprawia, że stoły są idealną powierzchnią do zabaw cięższymi, twardymi przedmiotami, np. klockami. Blat wykonany z płyty wiórowej z warstwą korka i płyty HDF, pokryty po wierzchu linoleum i warstwą laminatu PP od spodu, z obrzeżem ABS. Narożniki blatów są zaokrąglone. Stelaz metalowy w kolorze aluminiowym, nogi okragłe fi 40 mm - kolor blatu szary, - wym. 70 x 140 cm . Posiada certyfikat za zgodność z normą:PN- EN 1729-1:2007, PN- EN 1729-2:2012 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 28 | Kontenerek mobilny z piórnikiem i 3 szufladami, 430x600x600 - biały, ABS | 1 | Kontenerek z piórnikiem i szufladami - kontenerek na kółkach z hamulcem, wykonany z płyty laminowanej w kolorze białym, o gr. 18 mm. Górna część z piórnikiem z zamkiem, trzy dolne z szufladami. wym. 42 x 58 x 64 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 29 | Krzesło konferencyjne szare | 4 | • Szerokie, komfortowe siedzisko i oparcie tworzące całość, tapicerowane imitacją skóry. • Metalowe podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami w tym samym kolorze co siedzisko i oparcie. • Stabilna, metalowa, chromowana rama. • Plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. • Możliwość składowania w stosie – max. 4 szt., wym. 60x55x88 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 30 | zestaw mebli | 1 | Meble wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną wraz z krawędziach. Nie stosuje sie obrzeża tasmowego. Wszystkie szafki na cokole drewnianym. Z tyłu wycięcie pod listwę przypodłogową. Tyły szafek z obu stron laminowane w kolorze białym , wpuszczone w wycięcia w bokach szafek. Estetyczne wykończenie szafek umozliwia dzielenie nimi przestrzeni. **Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11** Zestaw składa sie z kilku elementów:  - szafka na dużą skrzynię, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada 1 półkę w połowie wysokości. Dolna część pusta przeznaczona na skrzynię, część górna posiada pionową przegrodę. Drewniana skrzynia na kółkach z hamulcami. Front w kolorze żółtym z 2 uchwytami. Wym. skrzyni   - regał z przegrodą i półką, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada przegrodę pionową i półkę dzielącą przestrzeń na 4 równe kwadraty.  - szafka z 1 półką na cokole, klon, 1 szt. - wym. 79-82 x 41-43 x 83-85 cm. Szafka posiada 1 półkę.  - szafka asymetryczna , klon, 1 szt.- wym. 116-118 x 41-43 x 124-126 cm. Szafka posiada 2 poziome półki (3 przestrzenie). Każda z nich podzielona pionową przegrodą w proporcji 1:3.  - szafka XL na 2 szerokie szuflady, klon, 1 szt.- wym. 79-82 x 41-43 x 161-164 cm. Dolna część szafki otwarta przeznaczona na 2 szerokie szuflady. Powyżej pionowa przegroda oraz półki, dzielące przestrzeń na 6 równych kwadratów.  - skrzynia mała - żółta, 2 szt. - Drewniane skrzynie na kółkach z hamulcami. Front w kolorze żółtym z uchwytem wpuszczanym. wym. odpowiadający szafkom  - drzwiczki małe zawias 90 st. - białe, 2 szt. odpowiadający szafkom  - drzwiczki małe zawias 90 st. - żółte, 1 szt. wym. odpowiadający szafkom  - drzwiczki średnie zawias 90 st. - białe, 2 szt. wym. odpowiadający szafkom  - szuflada szeroka - biała, 1 szt. pasująca do szafki na szuflady, 2 uchwyty wpuszczane  - szuflada szeroka - żółta, 1 szt. pasująca do szafki na szuflady, 2 uchwyty wpuszczane - Pojemnik składany szary z pokrywką, 2 szt. · wymiar dopasowany do szafki z przegrodą i półką |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 31 | szafka 1/8 koła - biała | 2 | Korpus szafki w kształcie 1/8 koła wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Szafka nie posiada pleców. wyposażona w 4 kółka z hamulcem - śr. 80 mm. Półka równomiernie rozmieszczona na całej wysokości ( 2 prześwity) o wym.: 415 x 845 x 494 mm . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 32 | ławeczka na dużą skrzynie - biała | 1 | Korpus oraz plecy ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Ławeczka posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Z przodu pod blatem znajduje się listwa wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm pokryta folią termoplastyczną kolorystycznie zgodną z kolorem skrzyni. Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 1 skrzynią ( wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm) . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11  Ławeczka o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 494 mm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 33 | skrzynia duża - żółta | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze żółtym. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 2 uchwyty z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczone w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm • wym. wewn. 690 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 34 | ławeczka na 3 małe skrzynie | 1 | Korpus oraz plecy ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Ławeczka posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi. Z przodu pod blatem znajduje się listwa wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm pokryta folią termoplastyczną kolorystycznie zgodną z kolorem skrzyni. Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 3 skrzyniami (o wym. frontu 370 x 370 mm, wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm) Ławeczka o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 494 mm . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 35 | skrzynia mała - biała | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze białym. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm . • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 36 | skrzynia mała - szara | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze szarym. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm . • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 37 | skrzynia mała - żółta | 1 | Korpus oraz plecy skrzyni do ławeczki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm. Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm pokryty folią termoplastyczna wraz z krawedziami w kolorze żółtym. Nie stosuje sie obrzeża taśmowego. posiada 1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze aluminium wpuszczony w płytę frontu. Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – śr. 80 mm . • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 38 | szafka S z 1 półką na kółkach, biała | 1 | Korpus szafki w kształcie 1/8 koła wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 2 mm. Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.Szafka nie posiada pleców. wyposażona w 4 kółka z hamulcem - śr. 80 mm. Półka równomiernie rozmieszczona na całej wysokości ( 2 prześwity). - wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 39 | Szafa na 24 łóżeczka - biała | 1 | Szafa przystosowana do przechowywania łóżeczek bez pościeli dla 24 dzieci. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze białym. W górnej części dodatkowa półka z dwiema przegrodami. Szafa nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie . Dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie. · wym. 148 x 70-75 x 187-192 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 40 | Szafa na pościel na 24 dzieci - biała | 1 | Szafa przystosowana do przechowywania kompletów pościeli dla 24 dzieci. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w w kolorze białym. Elementy mocujące do podłogi są w zestawie. W tylnej ścianie każdego schowka na pościel otwór wentylacyjny o śr. 3,4 cm. · wym. 97,2 x 70-75 x 187-192 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 41 | Wózek na łóżeczka | 1 | Wózek na łóżeczka wykonany z rury stalowej o śr. 18 mm w kolorze żółtym. Wózek wyposażony jest w cztery kółka z tworzywa sztucznego. Przeznaczony jest do transportu maksymalnie 15 łóżeczek o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1320 mm x 660 mm x 125 mm jednocześnie. Wymiar całkowity (szer. x gł. x wys.): 1325 mm x 550 mm x 125 mm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 42 | Łóżeczko przedszkolne szare | 24 | Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, doskonale sprawdza się w czasie przedszkolnego leżakowania. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowią nóżki łóżeczka, a ich konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwia ich przechowywanie. Umieszczenie leżaków na wózku na łóżeczka umożliwia łatwe ich przemieszczanie. • wym. 132-133 x 60 x 12 cm • maksymalne obciążenie 60 kg |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 43 | Materac do łóżeczka szarego - żółty | 24 | Materac bawełniany w kolorze żółtym o gr. 5 cm - dostosowany do łóżeczka |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 44 | Kredens na kółkach - biały | 1 | Kredens o wym. 95-100 x 50-55 x 100-105 mm, wys. blatu 650 mm. Wykonany z płyty laminowanej, półka dolna, do której zaomnowane są kółka wykonane jest z mocnej sklejki o gr. 25 mm. Kredens posiada 4 kółka (dwa przednie posiadają hamulec), na jednej z bocznych ścianek znajduje się uchwyt ułatwiający przemieszczanie kredensu, na drugiej- dwa wieszaki na ściereczki. W górnej części nadstawka z 2 półeczki na kubki, wyposażone w 2 metalowe relingi zabezpieczające kubki przed wypadnięciem. Część przyblatowa to wolna przestrzeń na naczynia - miski, talerze. W dolnej części (pod nadstawką) pionowa przegroda, po obu stronach po 2 półki otwarte (po 3 przestrzenie). Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 45 | Drzwiczki białe do kredensu (1 para) | 1 | Drzwiczki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w dwa zawiasy i drewniany uchwyt.  Kolor: biały Ilość: 2 szt. (para) Wymiar (szer. x wys.): 475 mm x 545 mm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 46 | Tabliczka ścienna - żyrafa | 1 | Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga wzrok, niektóre aplikacje wydają również dźwięki. Elementy montażowe w zestawie. • wym. 36 x 55 cm Żyrafa wyposażona została w przesuwankę z 16 kolorowymi elementami o wym. 5,2 x 5,2 cm. Odpowiednio przesuwając elem. utworzymy 4 obrazki owoców: banany, winogrona, truskawkę i jabłko. • odstaje od ściany na 3 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 47 | Tabliczka ścienna - krokodyl | 1 | Tabliczki w kształcie sympatycznych zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonane z kolorowej płyty mdf o gr. 15 mm, do przykręcenia do ściany. Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną, ciekawa kolorystyka przyciąga wzrok, niektóre aplikacje wydają również dźwięki. Elementy montażowe w zestawie. • wym. 36 x 55 cm Krokodyl posiada aplikację z 3 obracającymi się kostkami. Na każdej stronie kostki jest część innego zwierzęcia, a dziecko obracając kostki może ułożyć słonia, kotka, zebrę lub krokodyla. Dodatkowo zabawka wyposażona jest w 4 przesuwanki: 3 jednoelementowe przesuwanki oraz przesuwankę z dziewięcioma kolorowymi koralikami na metalowym drucie. · wym. całkowite 91 x 32 x 6 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 48 | Mata piankowa 100 x 100 | 12 | Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Dzięki charakterystycznym obrzeżom można łączyć je ze sobą na zasadzie puzzli. · 1 szt. · wym. 100 x 100 x 4 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 49 | szafka-domek, żółta, w białej skrzyni | 1 | Szafka - kryjówka w kształcie domku z aplikacją - ścianką z wyciętym oknem . Wykonana jest z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm oraz sklejki o gr. 18 mm. Aplikacja z oknem w kolorze żółtym. Dach domku wykonany ze sklejki o gr. 25 mm. - wym. 130-135 x 60-65 x 173-180 cm. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 50 | Materac - siedzisko szare do szafki Domek | 1 | Materac wykonany z pianki, pokrytej wytrzymałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości, w kolorze szarym. Posiada dwa oparcia na bokach. Wymiar: 126 x 55 x 14 cm. Wysokość boków min. 75 cm. Wypełnia w całości podłogę w szafce. |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 51 | szatnia na stelażu 6 niska - biała | 6 | Szatnia na stelażu metalowym w kolorze aluminiowy. Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Górna część posiada 2 schowki dla każdego dziecka. Jeden z nich zamykany drzwiczkami, drugi otwarty. Przeznaczona jest dla 6 dzieci. wys. siedziska 26 cm. Pod siedziskiem pionowe przegrody oraz półka na buty - wym. 140-142 x 42-44 x 150-152 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 52 | szatnia na stelażu 4 niska - biała | 1 | Szatnia na stelażu metalowym w kolorze aluminiowy. Wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Górna część posiada 2 schowki dla każdego dziecka. Jeden z nich zamykany drzwiczkami, drugi otwarty. Przeznaczona jest dla 4 dzieci. wys. siedziska 26 cm. Pod siedziskiem pionowe przegrody oraz półka na buty  - wym. 98-100 x 42-44 x 150-152 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 53 | Wieszak do szatni - biały | 40 | Wieszaki obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego, do zamontowania pod półkami szatni • biały • dł. 8 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 54 | Drzwiczki do szatni - żółte | 12 | drzwiczki wykonane z płyty MDF pokrytej folią termoplastyczną w kolorze żółtym. Nie stosuje się obrzeża tasmowego • 1 para • wym. 21 x 21 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 55 | Drzwiczki do szatni - limonkowe | 8 | drzwiczki wykonane z płyty MDF pokrytej folią termoplastyczną w kolorze limonkowym. Nie stosuje się obrzeża tasmowego • 1 para • wym. 21 x 21 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 56 | Pufa 1-osobowa musztardowa | 1 | Pufa 1-os. posiada drewniany stelaż zapewniajacy stabilność pokryty warstwą miękkiej pianki oraz wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną- 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. · · wym. 35-40 x 35-40 x 35-40 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 57 | Przewijak wiszący 1 | 1 | Przewijak i półka w jednym pozwoli zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu. Wykonany z drewna, wodoodporny, mechanizm pozwala na delikatne opuszczanie, dzięki czemu nie trzeba wkładać wiele wysiłku w otwieranie i zamykanie przewijaka. Wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny. Udźwig do 15 kg. · wym. 63 x 19 cm (zamknięty), 76,5 (otwarty) x 79,5 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 58 | Kosz na śmieci Flip - szary | 1 | Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych. - kolor: szary , - wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, - poj. 50 l |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 59 | Zestaw do przewijania z wanienką | 1 | Zestaw do przewijania dzieci. Wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. Słakad się z e elementów: szafka z drzwiami i wbudowaną wanienkąceramiczną z syfonem i baterią łazienkową - 1 szt., szafka z 15 szufladami wyposażonymi w prowadnice z pełnym wysuwem szuflady oraz z cichym mechanizmem samodomykającym i materacem do przewijania - 1 szt., schodki z barierkami i uchwytami wysuwane spod blatu - 1 szt. Całość połączona wspólnym blatem kuchennym o gr. 3 cm odpornym na wilgoć w kolorze białym z burtami o wys. min. 25 cm. wym. zestawu 245-251x75-78x87 cm. Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12221-1+A1:2014-2; PN-EN 12221-2+A1:2014-2; PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 60 | Szafa do suszenia i przechowywania nocników | 1 | Szafka w płyty laminowanej tonacji klonu o gr. 18 mm z białymi drzwiami. Szafa posiada pioną przegrodę w kolorze białym oraz wszystkie półki wykonane z blachy perforowaniej umożliwiającej wkładanie mokrych po myciu i dezynfekcji nocników. Pod szafką zamontowane na prowadnicach 2 plastikowe pojemniki na ociekającą z nocników wodę . • wym. szafy: 79-82 x 43-45 x 170-175 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 61 | Nocnik | 24 | · wym. 25 x 22 x 17,3 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 62 | Kosz na śmieci Flip - żółty | 1 | Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych.- kolor: żółty - wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm, - poj. 50 l |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 63 | Przewijak, szer. 146 cm, ze schodami po lewej stronie | 1 | Zestaw do przewijania dzieci. Wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o gr. 18 mm. Słakad się z 2 elementów: szafka z 15 szufladami wyposażonymi w prowadnice z pełnym wysuwem szuflady oraz z cichym mechanizmem samodomykającym i materacem do przewijania - 1 szt., schodki z barierkami i uchwytami wysuwane spod blatu - 1 szt. Całość połączona wspólnym blatem kuchennym o gr. 3 cm odpornym na wilgoć w kolorze białym z burtami o wys. min. 25 cm. wym. zestawu 148-150x75-78x87 cm. Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12221-1+A1:2014-2; PN-EN 12221-2+A1:2014-2; PN-EN 16121-A1:2017-11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 64 | Szafa do suszenia i przechowywania nocników | 1 | Szafka w płyty laminowanej tonacji klonu o gr. 18 mm z białymi drzwiami. Szafa posiada pioną przegrodę w kolorze białym oraz wszystkie półki wykonane z blachy perforowaniej umożliwiającej wkładanie mokrych po myciu i dezynfekcji nocników. Pod szafką zamontowane na prowadnicach 2 plastikowe pojemniki na ociekającą z nocników wodę . • wym. szafy: 79-82 x 43-45 x 170-175 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 65 | Nocnik | 16 | · wym. 25 x 22 x 17,3 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 66 | Półka na pieluchy i akcesoria | 2 | Praktyczna półka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, dzięki czemu pieluszki nie wypadają, ale jednocześnie zawsze widać, ile zostało ich w przegródce. Otwory o wysokości 2,5 cm pozwalają na swobodne wyciąganie pieluch. Górna, otwierana klapa umożliwiająca uzupełnianie zapasów pieluch wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym, co uniemożliwia przytrzaśnięcie palców. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu. Dodatkowa półka na akcesoria. • wym. 95-98 x 25-27 x 65-68 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 67 | Kosz na śmieci Flip - zielony | 1 | Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych.- kolor: zielony - wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm- poj. 50 l |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 68 | Wózek 6-osobowy | 1 | Wygodny i bezpieczny wózek 6-osobowy z trzema daszkami, w kolorze granatowo-niebieskim. Produkt przeznaczony jest dla sześciorga dzieci (nie więcej niż jednego dziecka na każdym siedzeniu). Do użytku przez dzieci o maks. wadze 22 kg i wzroście 114 cm. Dzieci MUSZĄ być zapięte w fotelikach z odpowiednio wyregulowanymi szelkami. Najważniejsze cechy:  • Hamulec automatycznie wyłącza się dzięki ruchowi wózka w przód, co eliminuje zmęczenie rąk dla opiekuna  • Hamulec automatycznie włącza się, gdy opiekun nie trzyma wózka  • Dodatkowy ręczny hamulec postojowy dla większego bezpieczeństwa  • Pięciopunktowe, elastyczne pasy dla dzieci o wadze maks. 22 kg i wzroście do 114 cm • Bardzo duży, potrójny baldachim ( po jednym nad każdą parą dzieci) chroni przed warunkami atmosferycznymi i szkodliwym promieniowaniem UV  • Wyjątkowo wytrzymała stalowa rama z rurami o podwójnych ściankach w najważniejszych obszarach  • Bardzo duża przestrzeń do siedzenia komfortowo pomieści 6 dzieci do 22 kg każde  • Wózek mieści się w drzwiach, umożliwiając opiekunom włożenie dzieci do wózka w pomieszczeniu  • Do wykończenia wózka użyto bardzo trwałych, łatwych w czyszczeniu tkanin  • Wielkie koła zapewniają dużą zwrotność  • waga 48,5 kg , • wym. 181,6 x 84 x 104,2 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 69 | Regał L - biały | 2 | Regały wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Przystosowane do montażu drzwiczek oraz nadstawek w odpowiednim rozmiarze. Plecy szafki obustronnie laminowane na biało tak by można było w estetyczny sposób dzielic przestrzenie i stawiac szafki na środku pomieszczenia. Posiada 2 półki ( 3 przestrzenie). · wym. 80-84 x 38-42 x 117-121 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 70 | Nadstawka L - biała | 2 | Nadstawka do regału L wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Przystosowana do montażu drzwiczek w odpowiednim rozmiarze. Plecy szafki obustronnie laminowane na biało tak by można było w estetyczny sposób dzielic przestrzenie i stawiac szafki na środku pomieszczenia. Posiada 2 półki ( 3 przestrzenie). Dolna część otwarta przystosowana do montażu na regale. · wym. 80-84 x 38-42 x 105-109 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 71 | Drzwi wysokie z zamkiem do rgału i nadstawki L - 2 szt. w kpl. - białe | 4 | Drzwi wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 90 stopni podiadające cichy domyk. Wyposażone w zamek oraz metalowe uchwyty. Przystosowane do montażu w regale L i nadstawce L na całej ich wysokości · 2 szt. w komplecie . Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 72 | Słupek L z półkami - biały | 1 | Słupek wykonany z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Plecy szafki obustronnie laminowane na biało tak by można było w estetyczny sposób dzielic przestrzenie i stawiac regał na środku pomieszczenia. Posiada 2 półki ( 3 przestrzenie). · wym. 40-42 x 38-42 x 117-121 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 73 | Nadstawka L na słupek - biały | 1 | Nadstawka do słupka L wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Plecy szafki obustronnie laminowane na biało tak by można było w estetyczny sposób dzielic przestrzenie i stawiac szafki na środku pomieszczenia. Posiada 2 półki ( 3 przestrzenie). Dolna część otwarta przystosowana do montażu na słupku L. · wym. 40-42 x 38-42 x 105-109 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 74 | Biurko z 4 szufladami, białe | 1 | Biurko wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek). Szuflady wyposażone w metalowe prowadnice z mechanizmem samodomykającym oraz pełnym wysuwem. · wym. 140-144 x 80-84 x 76 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 16121+A1:2017-1 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 75 | Krzesło obrotowe z podłokietnikami pomarańczowo-czarne | 1 | Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami. Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość, mechanizm naprężenia odchylenia oparcia. Materiał: 100% włókno syntetyczne w dwóch kolorach: siedzisko - czarne, oparcie pomarańczowe • śr. 63 cm · wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 76 | Krzesło z podłokietnikami alu pomarańczowe | 1 | Obszerne, komfortowe siedziska i oparcia, szeroka gama kolorystyczna, staranne wykonanie. Metalowy stelaż w kolorze aluminiowym . Podłokietniki są przedłużeniem przednich nóżek krzesła. Wygodne oraz praktyczne. Materiał 100% poliester. • szer. 53 cm , • gł. 49 cm• wys. 83,5 cm • tapicerka pomarańczowa micro. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie (50 000 cykli Martindalea). Posiada odpowiedni atest trudnozapalności EN 1021-1, EN 1021-2 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 77 | szafa skrytkowa 9 - biała | 1 | Pojemne szafy z 9 zamykanymi na klucz schowkami. Wykonane z płyty laminowanej białej o gr. 18 mm. Drzwiczki wykonane z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną w kolorze biały i szarym. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. Każde drzwiczki w górnej części mają podłużny otwór przeznaczony a schowek półeczkę do wrzucania korespondencji bez konieczności otwierania schowków. · wym. 116-118 x 41-43 x 198-201cm · wys. schowków 74 oraz 55cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 78 | Pufa 3-osobowa Inflamea 1 pomarańczowa | 1 | Pufa 3 os. posiada drewniany stelaż zapewniajacy stabilność, pokryty warstwą miękkiej pianki oraz wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną - 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. · wym. 115-120 x 35-40 x 35-40 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 79 | Wieszak ścienny na ubrania - brzoza, ABS sklejka | 2 | Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex. • 3 haczyki • wym. 60 x 30 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 80 | Lustro | 1 | Rama lustra ze sklejki, na której można umieścić zabawne aplikacje z kolorowej płyty MDF . Lustro zostało podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy. • wym. 120 x 80 cm |  | | |  |  |  | | |  |  |
| RAZEM | |  | |  |  | |  |
|  | | |